Ogłoszenie nr 586897-N-2020 z dnia 2020-09-18 r.

**Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim: Wykonanie nakładek asfaltowych nawierzchni bitumicznych wraz regulacją przylegających odcinków chodników i zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na drogach powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim w zakresie części 1, 2, 3 i 4: 1) „Remont drogi powiatowej nr 3805W w zakresie wykonania nakładki asfaltowej na odcinku od dz. o nr ew. 40/5 do końca granicy powiatu – o dł. ok. 800mb. w miejscowości Strojec, gm. Kampinos.” 2) „Remont drogi powiatowej ul. Szeligowskiej w zakresie wykonania nakładki asfaltowej na długości ok. 970m wraz z remontem chodnika, zjazdów i peronów”. 3) „Remont drogi powiatowej nr 4107W w zakresie wykonania nakładki asfaltowej wraz z regulacją nawierzchni zjazdów i chodnika ul. Bieniewicka w m. Bieniewice o dł. ok. 235 mb, gm. Błonie oraz wykonanie remontu w zakresie napraw cząstkowych nawierzchni drogi powiatowej nr 4128W (ul. Izabelińska) w miejscowości Stare Babice, gm. Stare Babice”, 4) „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4134W w m. Józefów na odc. o dł. ok. 500 mb, gm. Kampinos”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**
**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**
**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, krajowy numer identyfikacyjny 14900974000000, ul. ul. Poznańska  300 , 05-850  Ożarów Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 221 380, e-mail sekretariat@zdp.pwz.pl, faks 227 221 380.
Adres strony internetowej (URL): www.zdp.pwz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA *(jeżeli dotyczy)*:**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**
**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Nie

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak
www.zdp.pwz.pl

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**
**Elektronicznie**

Nie
adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**
Nie
Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przekazanie ofert w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem posłańca, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.)
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 300 05 - 850 Ożarów Mazowiecki

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Wykonanie nakładek asfaltowych nawierzchni bitumicznych wraz regulacją przylegających odcinków chodników i zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na drogach powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim w zakresie części 1, 2, 3 i 4: 1) „Remont drogi powiatowej nr 3805W w zakresie wykonania nakładki asfaltowej na odcinku od dz. o nr ew. 40/5 do końca granicy powiatu – o dł. ok. 800mb. w miejscowości Strojec, gm. Kampinos.” 2) „Remont drogi powiatowej ul. Szeligowskiej w zakresie wykonania nakładki asfaltowej na długości ok. 970m wraz z remontem chodnika, zjazdów i peronów”. 3) „Remont drogi powiatowej nr 4107W w zakresie wykonania nakładki asfaltowej wraz z regulacją nawierzchni zjazdów i chodnika ul. Bieniewicka w m. Bieniewice o dł. ok. 235 mb, gm. Błonie oraz wykonanie remontu w zakresie napraw cząstkowych nawierzchni drogi powiatowej nr 4128W (ul. Izabelińska) w miejscowości Stare Babice, gm. Stare Babice”, 4) „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4134W w m. Józefów na odc. o dł. ok. 500 mb, gm. Kampinos”.
**Numer referencyjny:** ZP-6/2020
**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane
**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**
wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Wykonanie nakładek asfaltowych nawierzchni bitumicznych wraz regulacją przylegających odcinków chodników i zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na drogach powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim w zakresie części 1, 2, 3 i 4: 1) „Remont drogi powiatowej nr 3805W w zakresie wykonania nakładki asfaltowej na odcinku od dz. o nr ew. 40/5 do końca granicy powiatu – o dł. ok. 800mb. w miejscowości Strojec, gm. Kampinos.” 2) „Remont drogi powiatowej ul. Szeligowskiej w zakresie wykonania nakładki asfaltowej na długości ok. 970m wraz z remontem chodnika, zjazdów i peronów”. 3) „Remont drogi powiatowej nr 4107W w zakresie wykonania nakładki asfaltowej wraz z regulacją nawierzchni zjazdów i chodnika ul. Bieniewicka w m. Bieniewice o dł. ok. 235 mb, gm. Błonie oraz wykonanie remontu w zakresie napraw cząstkowych nawierzchni drogi powiatowej nr 4128W (ul. Izabelińska) w miejscowości Stare Babice, gm. Stare Babice”, 4) „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4134W w m. Józefów na odc. o dł. ok. 500 mb, gm. Kampinos”. Część I „Remont drogi powiatowej nr 3805W w zakresie wykonania nakładki asfaltowej na odcinku od dz. o nr ew. 40/5 do końca granicy powiatu - o dł. ok. 800mb. w miejscowości Strojec, gm. Kampinos.” w zakresie: 1) Wykonanie robót pomiarowych. 2) Frezowanie nawierzchni istniejącej gr. 2-4 cm z wywozem destruktu na bazę zamawiającego o pow. ok. 4740 m2. 3) Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm o pow. ok. 1580 m2. 4) Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych o łącznej powierzchni ok. 9480 m2. 5) Wykonanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki z włókien szklanych nasączonej asfaltem o wytrzymałości w kierunku podłużnym i poprzecznym 120 kN/m o pow. ok. 4582 m2. 6) Wykonanie warstwy wiążącej wyrównawczej z mieszanki min.-bit. KR 3-6 (AC 16W D50/70) średnia gr. 3 cm o pow. ok. 4740 m2. 7) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min.- bit. KR 3-6 (AC 11S D50/70) gr. 5 cm o pow. ok. 4740 m2. 8) Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego łamanego o gr. 10 cm o pow. ok. 1580 m2. 9) Mechaniczne malowanie oznakowanie poziomego w technologii grubowarstwowej o pow. 88,08 m2. 10) Obsługa geodezyjna w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Część II „Remont drogi powiatowej ul. Szeligowskiej w zakresie wykonania nakładki asfaltowej na długości ok. 970m wraz z remontem chodnika, zjazdów i peronów”, w zakresie: 1. Frezowania nawierzchni istniejącej gr. śr. 4 cm z wywozem destruktu na bazę zamawiającego o pow. ok. 5773 m2. 2. Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm o pow. ok. 1068,38 m2. 3. Mechaniczne rozebranie konstrukcji jezdni pod pobocze z prefabrykowanych płyt betonowych BG na głębokość ok. 31 cm wraz z wywozem o pow. 60 m2. 4. Wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni przy poboczu z płyt prefabrykowanych - beton C12/15 gr. 25 cm o pow. 30 m2. 5. Wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni drogi powiatowej - warstwa podbudowy AC 16W D50/70 (KR 3÷4) - gr. 6cm o pow. 30 m2. 6. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw konstrukcyjnych o łącznej powierzchni ok. 11576 m2. 7. Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa wyrównania AC 16W D50/70 (KR 3÷4) - średnia gr. 3 cm o pow. 5773 m2. 8. wzmocnienie nawierzchni jezdni - siatka z włókna szklanego 120/120 kN/m pow. 5549 m2. 9. wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa ścieralna AC 11 S D50/70 (KR3÷6) - gr. 5 cm o pow. 5773 m2. 10. wykonanie konstrukcji pobocza szer. 0,75 m - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm o pow. 1068,38 m2. 11. Wykonanie pobocza szer. 0,5 m z płyt betonowych BG (dostarczonych przez ZDP) na ławie z betonu C12/15 o gr. 25 cm – 55 mb. 12. Regulacja włazów kanałowych 19 szt. 13. Regulacja zaworów sieci podziemnych 5 szt. 14. Remont chodnika, regulacja zjazdów, skrzyżowań i peronów wzdłuż ul. Szeligowskiej: 1) Rozbiórka kostki betonowej (do ponownego wbudowania) o pow. 328 m2. 2) Rozbiórka obrzeża (część do ponownego wbudowania) 150 m. 3) Prace ziemne Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II – korytowanie wraz z wywozem ziemi 39,05 m3. 4) Dostarczenie i obsadzenie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 gr. 15 cm - 202 m 5) zamontowanie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej (obrzeża z rozbiórki) 105 m. 6) Dostarczenie i zamontowanie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 30 m, 7) Wykonanie konstrukcji peronu - warstwa odsączająca z pospółki żwirowej o grubości po zagęszczeniu 15 cm o pow. 25 m2. 8) Wykonanie konstrukcji chodnika/peronu - podbudowa - stabilizacja cementowa Rm = 2,5 MPa - gr. 10 cm o pow. 353 m2. 9) Wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika - kostka betonowa - gr. 6 cm (kostka z rozbiórki) o pow. 262,4 m2. 10) Wykonanie Konstrukcja nawierzchni chodnika/peronu - kostka betonowa Holland - gr. 6 cm o pow. 90,6 m2. 11) Regulacja wysokościowa peronów autobusowych o pow. 30 m2. 12) Przestawienie krawężnika betonowego peronu autobusowego na ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm + uzupełnienie kostki betonowej – 20 m. 13) Wykonanie ścieku przykrawężnikowego prefabrykowanego betonowego 12x30x40x10 cm na ławie betonowej C12/15 gr. 15cm – 52 m. 14) Wykonanie ścieku podchodnikowego na ławie betonowej C12/15 gr. 15 cm łącznie 4 m (2x2). 15) Regulacja wysokościowa wiaty przystankowej 2 szt. 16) Regulacja wysokościowa zjazdów wraz z wymianą uszkodzonych krawężników i uzupełnieniem kostki betonowej 19 kpl. 15. Remont zjazdu publicznego wraz z odcinkiem chodnika (ul. Kalinowa Droga): 1) Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - korytowanie (32\*0,53+14\*0,2) wraz z wywozem 19,76 m3. 2) Wykonanie konstrukcji zjazdu - podbudowa - stabilizacja cementowa Rm = 2,5 MPa - gr. 20 cm o pow. 32 m2. 3) Dostawa i montaż krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej C12/15 gr. 15 cm - 8 m. 4) Dostawa i montaż krawężników betonowych najazdowych 15x22 na ławie betonowej C12/15 – 15 m. 5) Dostawa i montaż oporników betonowych 12x25 na ławie betonowej C12/15 – 14 m. 6) Konstrukcja zjazdu - podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm o pow. 32 m2. 7) Wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdu - kostka betonowa Behaton - gr. 8 cm (kostka czerwona) na podsypce cem-pias 1:4 gr. 5cm o pow. 32 m2. 8) Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo piaskowej (2+6) – 8 m. 9) Wykonanie konstrukcji chodnika - warstwa odsączająca z pospółki żwirowej o grubości po zagęszczeniu 15 cm o pow. 14 m2. 10) Wykonanie konstrukcji chodnika - podbudowa - stabilizacja cementowa Rm = 2,5 MPa - gr. 10 cm o pow. 14 m2. 11) Wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika - kostka betonowa Holland - gr. 6 cm o pow. 14 m2. 12) Wykonanie konstrukcji pobocza szer. 0,75 m - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm o pow. 6,75 m2. 16. Odtworzenie rowów drogowych na łącznej długości ok. 480 m. 17. Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - pod kanały rurowe i nieckę chłonną o pow. 18,4 m3. 18. Dostawa i montaż studzienek rewizyjnych z PP DN 315 - 2 szt. 19. Dostawa i montaż studzienek ściekowych bet DN 500 z osadnikiem bez syfonu wraz wpustem deszczowym kl. D400 - 2 szt. 20. Wykonanie kanałów z rur strukturalnych PP, SN8 DN 200 - 22 m, zasypka rurociągu 8,8 m3. 21. Umocnienie skarp i dna niecki chłonnej płytami EKO o wym. 40x60x10 cm na geowłókninie filtracyjnej o masie 105g/m2 o pow. 22 m2. 22. Wymiana słupka do znaków drogowych na wspornikowy z rur stalowych wraz z montażem o śr. 50 mm – 1 szt. 23. Mechaniczne malowanie oznakowanie poziomego w technologii grubowarstwowej o pow. 245 m2. 24. Obsługa geodezyjna w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, przeniesienie lub regulacja istniejących punktów osnowy geodezyjnej Część III „Remont drogi powiatowej nr 4107W w zakresie wykonania nakładki asfaltowej wraz z regulacją nawierzchni zjazdów i chodnika ul. Bieniewicka w m. Bieniewice o dł. ok. 235 mb, gm. Błonie oraz wykonanie remontu w zakresie napraw cząstkowych nawierzchni drogi powiatowej nr 4128W (ul. Izabelińska) w miejscowości Stare Babice, gm. Stare Babice”, w zakresie: I. 4107W – ul. Bieniewicka: 1. Wykonania robót pomiarowych. 2. Jezdni: a) frezowanie nawierzchni istniejącej gr. śr. 4 cm z wywozem destruktu na bazę zamawiającego o pow. ok. 1682 m2. b) mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm o pow. ok. 123 m2. c) oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw konstrukcyjnych o łącznej powierzchni ok. 3364 m2. d) wykonanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki z włókien szklanych nasączonej asfaltem o wytrzymałości w kierunku podłużnym i poprzecznym 120 kN/m o pow. ok. 1635 m2. e) wykonanie warstwy wiążącej wyrównawczej z mieszanki min.-bit. KR 3-6 (AC 16W D50/70) średnia gr. 3 cm o pow. ok. 1682 m2. f) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min.- bit. KR 3-6 (AC 11S D50/70) gr. 5 cm o pow. ok. 1682 m2. g) wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego łamanego o gr. 10 cm o pow. ok. 123 m2. h) regulacja włazów kanałowych ok. 2 szt. i) regulacja zaworów sieci podziemnych ok 5 szt. 3. Chodnika: 1) rozbiórka istniejących krawężników ok. 16 m2, 2) roboty ziemne – korytowanie z wywozem ziemi 9 m3, 3) dostarczenie i wbudowanie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej C12/15 43,5 m, 4) dostarczenie i wbudowanie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 34 m, 5) wykonanie konstrukcji chodnika: a) warstwa odsączająca z pospółki żwirowej o grubości 15 cm po zagęszczeniu 60 m2 b) podbudowa – stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa – gr 10cm. - 60 m2, c) nawierzchnia chodnika – kostka betonowa Holland gr. 6 cm. – 53,6 m2, d) płyty chodnikowe z wypustkami koloru żółtego – gr. 8 cm - 6,4 m2, 6) regulacja wysokościowa istniejącego chodnika – 20 m2, 4. Regulacja istniejących zjazdów – 3 szt. 5. Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej 67 m2, 6. Obsługa geodezyjna w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. II. 4128W – ul. Izabelińska: 1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału do siedziby zamawiającego pow. 956,8 m2. 2. Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II – korytowanie wraz z wywozem ziemi 10 m3. 3. Wykonanie konstrukcji jezdni drogi powiatowej - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 50 m2. 4. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5kg/m2 o pow. 1614,6 m2. 5. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa wyrównania AC 16W D50/70 - średnia gr. 6 cm (szer. wyrównania ok. 0,7 m) o pow. 418,6 m2. 6. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa ścieralna AC 11 S D50/70 (AC 8 S D50/70) gr. 4 cm - naprawy cząstkowe (szer. napraw ok. 2 m) o pow. 1196 m2. 7. Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm – 780 m2. 8. Konstrukcja pobocza szer. 0,75 m - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 780 m2. Część IV „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4134W w m. Józefów na odc. o dł. ok. 500 mb, gm. Kampinos”. w zakresie: 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0.55 km, 2. Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. od 0 do 4 cm z wywozem materiału do siedziby zamawiającego o pow. 1519 m2, 3. Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - 1113 m2, 4. Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego łamanego o gr. 10 cm - 1113 m2, 5. oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw konstrukcyjnych o łącznej powierzchni ok. 6079,5 m2. 6. wykonanie warstwy wiążącej wyrównawczej z mieszanki min.-bit. KR 3-6 (AC 16W D50/70) średnia gr. 3 cm o pow. ok. 3038 m2. 7. wykonanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki z włókien szklanych nasączonej asfaltem o wytrzymałości w kierunku podłużnym i poprzecznym 120 kN/m o pow. ok. 3038 m2. 8. wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min.- bit. KR 3-6 (AC 11S PMB D45/80-55) gr. 5 cm o pow. ok. 3038 m2. 9. Konstrukcja remontowanej nawierzchni zjazdów do regulacji wysokościowej Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 o pow. ok. 3,5 m2. 10. Obsługa geodezyjna w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

**II.5) Główny kod CPV:** 45233240-2
**Dodatkowe kody CPV:**

|  |
| --- |
| Kod CPV |
| 45233223-8 |
| 45232452-5 |
| 45233222-1 |

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** *(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)*:
Wartość bez VAT:
Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**
miesiącach:    *lub* **dniach:**
*lub*
**data rozpoczęcia:**   *lub* **zakończenia:** 2020-11-30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Okres w miesiącach | Okres w dniach | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
|  |  |  | 2020-11-30 |

**II.9) Informacje dodatkowe:**

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

**III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**
Określenie warunków: CZĘŚĆ I a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Przez roboty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający rozumie wykonanie minimum 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi z tym, że każda z wykazanych robót musi zawierać w swym zakresie minimum wymianę lub ułożenie nawierzchni bitumicznej o długości minimum 1000 mb lub powierzchni minimum 6 000 m2 każda, b) Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca, zobowiązany jest wykazać co najmniej: - minimum 1 osobę, posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania bez ograniczeń robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z dnia 24 września 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, CZĘŚĆ II a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Przez roboty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający rozumie wykonanie minimum 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi z tym, że każda z wykazanych robót musi zawierać w swym zakresie minimum wymianę lub ułożenie nawierzchni bitumicznej o długości minimum 1000 mb lub powierzchni minimum 6000 m2 każda, b) Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca, zobowiązany jest wykazać co najmniej: - minimum 1 osobę, posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania bez ograniczeń robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z dnia 24 września 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, CZĘŚĆ III a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Przez roboty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający rozumie wykonanie minimum 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi z tym, że każda z wykazanych robót musi zawierać w swym zakresie minimum wymianę lub ułożenie nawierzchni bitumicznej o długości minimum 400 mb lub powierzchni minimum 2400 m2 każda, b) Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca, zobowiązany jest wykazać co najmniej: - minimum 1 osobę, posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania bez ograniczeń robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z dnia 24 września 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, CZĘŚĆ IV a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Przez roboty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający rozumie wykonanie minimum 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi z tym, że każda z wykazanych robót musi zawierać w swym zakresie minimum wymianę lub ułożenie nawierzchni bitumicznej o długości minimum 500 mb lub powierzchni minimum 3000 m2 każda, b) Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca, zobowiązany jest wykazać co najmniej: - minimum 1 osobę, posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania bez ograniczeń robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z dnia 24 września 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

**III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**
**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**
Tak
**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**
Nie

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej o osoby. Przepis ust. 3 stosuje się. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 lub/1 i 2. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w ust. 1 obowiązują oddzielnie każdego z Wykonawców.

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca wykaże „roboty budowlane” określone w art. 4 § 1 ust. 2 pkt 3 a SIWZ. - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca wykaże „roboty budowlane” określone w art. 4 § 1 ust. 2 pkt 3 b SIWZ.
**III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

**III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

**SEKCJA IV: PROCEDURA**

**IV.1) OPIS**
**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony
**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Tak
Informacja na temat wadium
§ 1 Wysokość wadium i formy jego wniesienia 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: Część I – 10000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych) Część II -16000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) Część III – 7000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) Część IV – 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać wadium i numer postępowania. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie Zamawiającego lub banku. Zaleca się potwierdzenie kopi przelewu – za zgodność z oryginałem – zgodnie z zapisem art. 12 § 1 ust. 7 niniejszej SIWZ. 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A. 14 1240 6973 1111 0010 8713 0439 z podaniem numeru przetargu. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie zamawiającego lub banku. Wadium wniesione przelewem na konto ZDP uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium. § 2 Zwrot, ponowne wniesienie i zatrzymanie wadium 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi w umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana (art. 46 ust. 5 Ustawy): 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. § 3 Postać elektroniczna niepieniężnej formy wadium W przypadku zamiaru złożenia wadium w formie określonej w § 1 ust. 2 pkt. 2 – 5 w postaci dokumentu elektronicznego, dokument w oryginale podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesłać na adres skrzynki pocztowej sekretariat@zdp.pwz.pl.

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**
*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

**IV.1.8) Aukcja elektroniczna**
**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)* Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**
**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**
**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**
**IV.2.2) Kryteria**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryteria | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| okres gwarancji | 40,00 |

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp** (przetarg nieograniczony)
Tak
**IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**
**IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

**IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

**IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

**IV.4) Licytacja elektroniczna**
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

**IV.5) ZMIANA UMOWY**
**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia Projektu o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia projektu, w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia projektu będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji Wykonawczej Projektu w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia projektu, 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, w szczególności opisanych w § 10, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, - pod warunkiem zamieszczenia informacji w Dzienniku budowy o wystąpieniu tych okoliczności wraz z ich opisem oraz wskazaniem czasu ich trwania. 2. Dopuszcza się do zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji Wykonawczej Projektu, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji Wykonawczej Projektu zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, 3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji Wykonawczej Projektu, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 4) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji Wykonawczej Projektu, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 5) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2 - 6. 4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu w przypadku zawarcia takiej umowy przez Zamawiającego. 5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia projektu na podstawie ust. 1., zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 2. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5., wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 5. Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 8. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru lub przedstawicielowi Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w ust. 8. i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru jej kopii. 11. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5. wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót. 12. Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia zakresu Robót i zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego o wartość robót zaniechanych. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie wynikających ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji niniejszej Umowy. 14. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w zakresie zmiany podwykonawcy na podwykonawcę, któremu zlecono ten sam zakres robót pod warunkiem potwierdzenia przez nowego podwykonawcę doświadczenia niezbędnego do realizacji robót. 15. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności,. 16. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 5) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na warunkach określonych ustawą – Prawo zamówień publicznych, 6) zmiany kierowników robót z zachowaniem wymaganych kwalifikacji,
**IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym** *(jeżeli dotyczy):*

**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**
Data: 2020-10-05, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:**
**IV.6.5) Informacje dodatkowe:**

**ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:**  | 1 | **Nazwa:**  | Remont drogi powiatowej nr 3805W w zakresie wykonania nakładki asfaltowej na odcinku od dz. o nr ew. 40/5 do końca granicy powiatu - o dł. ok. 800mb. w miejscowości Strojec, gm. Kampinos |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1) Wykonanie robót pomiarowych. 2) Frezowanie nawierzchni istniejącej gr. 2-4 cm z wywozem destruktu na bazę zamawiającego o pow. ok. 4740 m2. 3) Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm o pow. ok. 1580 m2. 4) Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych o łącznej powierzchni ok. 9480 m2. 5) Wykonanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki z włókien szklanych nasączonej asfaltem o wytrzymałości w kierunku podłużnym i poprzecznym 120 kN/m o pow. ok. 4582 m2. 6) Wykonanie warstwy wiążącej wyrównawczej z mieszanki min.-bit. KR 3-6 (AC 16W D50/70) średnia gr. 3 cm o pow. ok. 4740 m2. 7) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min.- bit. KR 3-6 (AC 11S D50/70) gr. 5 cm o pow. ok. 4740 m2. 8) Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego łamanego o gr. 10 cm o pow. ok. 1580 m2. 9) Mechaniczne malowanie oznakowanie poziomego w technologii grubowarstwowej o pow. 88,08 m2. 10) Obsługa geodezyjna w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2, 45233223-8

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| okres gwarancji | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:**  | 2 | **Nazwa:**  | Remont drogi powiatowej ul. Szeligowskiej w zakresie wykonania nakładki asfaltowej na długości ok. 970m wraz z remontem chodnika, zjazdów i peronów |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1. Frezowania nawierzchni istniejącej gr. śr. 4 cm z wywozem destruktu na bazę zamawiającego o pow. ok. 5773 m2. 2. Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm o pow. ok. 1068,38 m2. 3. Mechaniczne rozebranie konstrukcji jezdni pod pobocze z prefabrykowanych płyt betonowych BG na głębokość ok. 31 cm wraz z wywozem o pow. 60 m2. 4. Wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni przy poboczu z płyt prefabrykowanych - beton C12/15 gr. 25 cm o pow. 30 m2. 5. Wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni drogi powiatowej - warstwa podbudowy AC 16W D50/70 (KR 3÷4) - gr. 6cm o pow. 30 m2. 6. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw konstrukcyjnych o łącznej powierzchni ok. 11576 m2. 7. Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa wyrównania AC 16W D50/70 (KR 3÷4) - średnia gr. 3 cm o pow. 5773 m2. 8. wzmocnienie nawierzchni jezdni - siatka z włókna szklanego 120/120 kN/m pow. 5549 m2. 9. wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa ścieralna AC 11 S D50/70 (KR3÷6) - gr. 5 cm o pow. 5773 m2. 10. wykonanie konstrukcji pobocza szer. 0,75 m - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm o pow. 1068,38 m2. 11. Wykonanie pobocza szer. 0,5 m z płyt betonowych BG (dostarczonych przez ZDP) na ławie z betonu C12/15 o gr. 25 cm – 55 mb. 12. Regulacja włazów kanałowych 19 szt. 13. Regulacja zaworów sieci podziemnych 5 szt. 14. Remont chodnika, regulacja zjazdów, skrzyżowań i peronów wzdłuż ul. Szeligowskiej: 1) Rozbiórka kostki betonowej (do ponownego wbudowania) o pow. 328 m2. 2) Rozbiórka obrzeża (część do ponownego wbudowania) 150 m. 3) Prace ziemne Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II – korytowanie wraz z wywozem ziemi 39,05 m3. 4) Dostarczenie i obsadzenie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 gr. 15 cm - 202 m 5) zamontowanie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej (obrzeża z rozbiórki) 105 m. 6) Dostarczenie i zamontowanie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 30 m, 7) Wykonanie konstrukcji peronu - warstwa odsączająca z pospółki żwirowej o grubości po zagęszczeniu 15 cm o pow. 25 m2. 8) Wykonanie konstrukcji chodnika/peronu - podbudowa - stabilizacja cementowa Rm = 2,5 MPa - gr. 10 cm o pow. 353 m2. 9) Wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika - kostka betonowa - gr. 6 cm (kostka z rozbiórki) o pow. 262,4 m2. 10) Wykonanie Konstrukcja nawierzchni chodnika/peronu - kostka betonowa Holland - gr. 6 cm o pow. 90,6 m2. 11) Regulacja wysokościowa peronów autobusowych o pow. 30 m2. 12) Przestawienie krawężnika betonowego peronu autobusowego na ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm + uzupełnienie kostki betonowej – 20 m. 13) Wykonanie ścieku przykrawężnikowego prefabrykowanego betonowego 12x30x40x10 cm na ławie betonowej C12/15 gr. 15cm – 52 m. 14) Wykonanie ścieku podchodnikowego na ławie betonowej C12/15 gr. 15 cm łącznie 4 m (2x2). 15) Regulacja wysokościowa wiaty przystankowej 2 szt. 16) Regulacja wysokościowa zjazdów wraz z wymianą uszkodzonych krawężników i uzupełnieniem kostki betonowej 19 kpl. 15. Remont zjazdu publicznego wraz z odcinkiem chodnika (ul. Kalinowa Droga): 1) Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - korytowanie (32\*0,53+14\*0,2) wraz z wywozem 19,76 m3. 2) Wykonanie konstrukcji zjazdu - podbudowa - stabilizacja cementowa Rm = 2,5 MPa - gr. 20 cm o pow. 32 m2. 3) Dostawa i montaż krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej C12/15 gr. 15 cm - 8 m. 4) Dostawa i montaż krawężników betonowych najazdowych 15x22 na ławie betonowej C12/15 – 15 m. 5) Dostawa i montaż oporników betonowych 12x25 na ławie betonowej C12/15 – 14 m. 6) Konstrukcja zjazdu - podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm o pow. 32 m2. 7) Wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdu - kostka betonowa Behaton - gr. 8 cm (kostka czerwona) na podsypce cem-pias 1:4 gr. 5cm o pow. 32 m2. 8) Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo piaskowej (2+6) – 8 m. 9) Wykonanie konstrukcji chodnika - warstwa odsączająca z pospółki żwirowej o grubości po zagęszczeniu 15 cm o pow. 14 m2. 10) Wykonanie konstrukcji chodnika - podbudowa - stabilizacja cementowa Rm = 2,5 MPa - gr. 10 cm o pow. 14 m2. 11) Wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika - kostka betonowa Holland - gr. 6 cm o pow. 14 m2. 12) Wykonanie konstrukcji pobocza szer. 0,75 m - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm o pow. 6,75 m2. 16. Odtworzenie rowów drogowych na łącznej długości ok. 480 m. 17. Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - pod kanały rurowe i nieckę chłonną o pow. 18,4 m3. 18. Dostawa i montaż studzienek rewizyjnych z PP DN 315 - 2 szt. 19. Dostawa i montaż studzienek ściekowych bet DN 500 z osadnikiem bez syfonu wraz wpustem deszczowym kl. D400 - 2 szt. 20. Wykonanie kanałów z rur strukturalnych PP, SN8 DN 200 - 22 m, zasypka rurociągu 8,8 m3. 21. Umocnienie skarp i dna niecki chłonnej płytami EKO o wym. 40x60x10 cm na geowłókninie filtracyjnej o masie 105g/m2 o pow. 22 m2. 22. Wymiana słupka do znaków drogowych na wspornikowy z rur stalowych wraz z montażem o śr. 50 mm – 1 szt. 23. Mechaniczne malowanie oznakowanie poziomego w technologii grubowarstwowej o pow. 245 m2. 24. Obsługa geodezyjna w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, przeniesienie lub regulacja istniejących punktów osnowy geodezyjnej
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2, 45233223-8, 45232452-5, 45233222-1

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| okres gwarancji | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:**  | 3 | **Nazwa:**  | Remont drogi powiatowej nr 4107W w zakresie wykonania nakładki asfaltowej wraz z regulacją nawierzchni zjazdów i chodnika ul. Bieniewicka w m. Bieniewice o dł. ok. 235 mb, gm. Błonie oraz wykonanie remontu w zakresie napraw cząstkowych nawierzchni drogi powiatowej nr 4128W (ul. Izabelińska) w miejscowości Stare Babice, gm. Stare Babice |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**I. 4107W – ul. Bieniewicka: 1. Wykonania robót pomiarowych. 2. Jezdni: a) frezowanie nawierzchni istniejącej gr. śr. 4 cm z wywozem destruktu na bazę zamawiającego o pow. ok. 1682 m2. b) mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm o pow. ok. 123 m2. c) oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw konstrukcyjnych o łącznej powierzchni ok. 3364 m2. d) wykonanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki z włókien szklanych nasączonej asfaltem o wytrzymałości w kierunku podłużnym i poprzecznym 120 kN/m o pow. ok. 1635 m2. e) wykonanie warstwy wiążącej wyrównawczej z mieszanki min.-bit. KR 3-6 (AC 16W D50/70) średnia gr. 3 cm o pow. ok. 1682 m2. f) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min.- bit. KR 3-6 (AC 11S D50/70) gr. 5 cm o pow. ok. 1682 m2. g) wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego łamanego o gr. 10 cm o pow. ok. 123 m2. h) regulacja włazów kanałowych ok. 2 szt. i) regulacja zaworów sieci podziemnych ok 5 szt. 3. Chodnika: 1) rozbiórka istniejących krawężników ok. 16 m2, 2) roboty ziemne – korytowanie z wywozem ziemi 9 m3, 3) dostarczenie i wbudowanie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej C12/15 43,5 m, 4) dostarczenie i wbudowanie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 34 m, 5) wykonanie konstrukcji chodnika: a) warstwa odsączająca z pospółki żwirowej o grubości 15 cm po zagęszczeniu 60 m2 b) podbudowa – stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa – gr 10cm. - 60 m2, c) nawierzchnia chodnika – kostka betonowa Holland gr. 6 cm. – 53,6 m2, d) płyty chodnikowe z wypustkami koloru żółtego – gr. 8 cm - 6,4 m2, 6) regulacja wysokościowa istniejącego chodnika – 20 m2, 4. Regulacja istniejących zjazdów – 3 szt. 5. Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej 67 m2, 6. Obsługa geodezyjna w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. II. 4128W – ul. Izabelińska: 1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału do siedziby zamawiającego pow. 956,8 m2. 2. Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II – korytowanie wraz z wywozem ziemi 10 m3. 3. Wykonanie konstrukcji jezdni drogi powiatowej - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 50 m2. 4. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5kg/m2 o pow. 1614,6 m2. 5. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa wyrównania AC 16W D50/70 - średnia gr. 6 cm (szer. wyrównania ok. 0,7 m) o pow. 418,6 m2. 6. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej - warstwa ścieralna AC 11 S D50/70 (AC 8 S D50/70) gr. 4 cm - naprawy cząstkowe (szer. napraw ok. 2 m) o pow. 1196 m2. 7. Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm – 780 m2. 8. Konstrukcja pobocza szer. 0,75 m - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 780 m2.
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2, 45233223-8, 45233222-1

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| okres gwarancji | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:**  | 4 | **Nazwa:**  | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4134W w m. Józefów na odc. o dł. ok. 500 mb, gm. Kampinos |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0.55 km, 2. Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. od 0 do 4 cm z wywozem materiału do siedziby zamawiającego o pow. 1519 m2, 3. Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - 1113 m2, 4. Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego łamanego o gr. 10 cm - 1113 m2, 5. oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw konstrukcyjnych o łącznej powierzchni ok. 6079,5 m2. 6. wykonanie warstwy wiążącej wyrównawczej z mieszanki min.-bit. KR 3-6 (AC 16W D50/70) średnia gr. 3 cm o pow. ok. 3038 m2. 7. wykonanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki z włókien szklanych nasączonej asfaltem o wytrzymałości w kierunku podłużnym i poprzecznym 120 kN/m o pow. ok. 3038 m2. 8. wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min.- bit. KR 3-6 (AC 11S PMB D45/80-55) gr. 5 cm o pow. ok. 3038 m2. 9. Konstrukcja remontowanej nawierzchni zjazdów do regulacji wysokościowej Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 o pow. ok. 3,5 m2. 10. Obsługa geodezyjna w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2, 45233223-8

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| okres gwarancji | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**