|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| e-mail: sekretariat@zdp.pwz.pl | www.zdp.pwz.pl | Opis: Opis: Opis: Opis: WZ herb |
| **Zarząd Dróg Powiatowych** **05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 300** |
| Tel./Fax (+22) 722-13-80 Tel.. (+22) 722-11-81 | REGON 014900974 | NIP 118-14-20-774  | Konto nr 76 1560 0013 2619 7045 3000 0002Getin Bank |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wasz znak: | Nasz znak: Nr pisma:ZP-10/2016 | Data:28.07.2016 r. |

Do wszystkich zainteresowanych

1. Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-10/2016 pn. ***„Wykonanie nawierzchni asfaltowej na DP nr 4106W w m. Bieniewo Wieś o dł. ok. 1100 mb na odcinku od przejazdu PKP do granicy powiatu, gm. Błonie”.***
2. ***„Modernizacja nawierzchni DP nr 4120W ul. Nowowiejska na odc. o dł. ok. 1000 mb od ul. Pruszkowskiej w m. Pogroszew Kolonia w kierunku Pilaszkowa, gm. Ożarów Mazowiecki”.***
3. ***„Wykonanie nawierzchni asfaltowej na DP nr 4134W na odc. dł. ok. 800 mb w m. Józefów, gm. Kampinos”.***

***„Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Wiślana od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej w Łomiankach, dł. ok. 650 mb, gm. Łomianki”***

Zamawiający informuje, że w dniu 25.07, 27.07 i 28.07.2016 r. od wykonawców wpłynęły zapytanie dotyczące treści siwz następującej treści:

1. Czy składając ofertę na wszystkie zadania wystarczy wykazać się tymi samymi trzema robotami budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie lub remoncie drogi zawierającej w swym zakresie wymianę nawierzchni bitumicznej o długości minimum 1000 mb lub powierzchnią minimum 6000 m2 każda ?
2. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie rodzaju nawierzchni jakie mają być wykonane na nw. Zadaniach:

Zadanie 1

AC 11S 50/70 KR-3/4

AC 16W 50/70 KR-3/4

Zadanie 2

AC 11S 50/70 KR-2

AC 16W 50/70 KR-2

Zadanie 3

AC 11S 50/70 KR-2

AC 16W 50/70 KR-2

Zadanie 4

AC 11S PMB 45/80-55 KR-3

AC 16W 50/70 KR-3

1. Wykonawca prosi o wyjaśnienie : „ Według opisu zamówienia i SST warstwę przeciwspękaniową pod warstwy bitumiczne należy wykonać przy użyciu siatki z włókien szklanych, natomiast wg dokumentacji projektowej, przedmiarów oraz kosztorysów warstwę przeciwspękaniową należy wykonać z siatki szklano-węglowej. Proszę o podanie, które z rozwiązań należy przyjąć do wyceny.

Zamawiający odpowiada:

Ad. 1 Każda z części postęowania oceniana jest oddzielnie. Zamawijący akceptuje takie rozwiązanie pod warunkiem, że wykazane zostanie spełnienie warunku okreśłonego w siwz potwierdzającego doświaczenia wykonawcy.

Ad. 2 Dla zadania I i II należy użyć masy wiążącej (wyrównawczej) i ścieralnej jak dla zadania 4. Jednocześnie potwierdzamy że masy bitumiczne muszą spełniać wymagania jak WT-2 2014.

Ad. 3 Należy stosować siatkę szklaną o wytrzymałości 120x120 MPa opisaną w: „SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO” powlekaną asfaltem modyfikowanym oraz zabezpieczoną folią, układaną maszynowo, dla której producent zezwala na jej układanie bezpośrednio pod warstwą ścieralną  (np. firmy S&P) lub inną o podobnych właściwościach, o wytrzymałości 120x120 MPa.