|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e-mail: sekretariat@zdp.pwz.pl | | www.zdp.pwz.pl | | Opis: Opis: WZ herb |
| **Zarząd Dróg Powiatowych**  **05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 300** | | | |
| Tel./Fax (+22) 722-13-80  Tel.. (+22) 722-11-81 | REGON 014900974 | NIP 118-14-20-774 | Konto nr 76 1560 0013 2619 7045 3000 0002  Getin Bank | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wasz znak: | Nasz znak: Nr pisma:  ZP-25/2018 | Data:  19.10.2018 r. |

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-25/2018 pn. **„*Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem oraz ciągu pieszo-rowerowego w ul. Izabelińskiej o dł. ok. 1100mb gm. Stare Babice”***

Zamawiający informuje, że 11.10.2018 r. oraz 12.10.2018 r. od Wykonawców wpłynęły pytania następującej treści:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wejście w teren i rozpoczęcie robót w roku 2019 z terminem zakończenia zgodnym z SIWZ ?
2. Prosimy o informację, czy roboty objęte niniejszym postępowaniem wyceniamy zgodnie z projektem, czy według załączonego przedmiaru, bo w przypadku np. branży teletechnicznej oba te dokumenty różnią się od siebie diametralnie, dla porównania: w projekcie słupów bliźniaczych do wymiany jest 6 szt. , a w przedmiarze 1 szt. Studni SKR1 w przedmiarze 4 szt, a w projekcie 6 szt. Studni SKMP3 w projekcie jest 5 szt, a w przedmiarze nie ma żadnej. Powyższe pytanie dotyczy wszystkich branż występujących w w/w postępowaniu.
3. Jakiego rodzaju zabezpieczenie należy wykonać (wzór umowy § 2 pkt 2 ppkt 2) dla obszarów przyległych do terenu budowy i po czyjej stronie będzie ewentualny koszt napraw jeśli zabezpieczenia nie będą skuteczne?
4. Prosimy o doprecyzowanie jaki materiał z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu oraz na jaką odległość należy go odwieźć? Ewentualna konieczność paletowania materiałów betonowych podwyższa koszt rozbiórki.
5. Prosimy o doprecyzowanie czy nawierzchnię pobocza grubości 10 cm należy wykonać z kruszywa łamanego (wg OPZ) czy pospółki żwirowej (wg przedmiaru robót drogowych poz. 72)?
6. Prosimy o informację jaki rodzaj ogrodzeń należy odtworzyć (przedmiar robót drogowych poz. 32)
7. Prosimy o załączenie projektu stałej organizacji ruchu.
8. Informujemy, iż na załączonym planie sytuacyjnym występuje 126,5 mb barier U-12a, natomiast brak ich w przedmiarach. Czy należy je uwzględnić przy wycenie?
9. Czy zamawiający posiada uzgodnienie lub warunki techniczne wydane przez gestora ropociągu, dotyczące przeniesienia słupka kontrolno-pomiarowego ropociągu?

**Zamawiający odpowiada:**

**Ad. 1** Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie głównych robót drogowych w roku 2019 pod warunkiem dotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia robót określonego w SIWZ. W roku 2018 Wykonawca zobowiązany jest jednak rozpocząć roboty budowlane i realizować je przynajmniej w zakresie robót przygotowawczych oraz przebudów kolizji branżowych.

Ad. 2 Przedmiotem Zamówienia objęty jest jedynie odcinek drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińskiej o dł. ok. 1100mb zlokalizowany od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza w m. Stare Babice w kierunku Gminy Izabelin. Projekty załączone do SIWZ sporządzone były na kompleksową rozbudowę tej drogi na całej jej długości. Z dokumentacji tej do wyceny należy uwzględnić wyłącznie zakres robót dla ww. odcinka drogi powiatowej.

Załączone do SIWZ przedmiary są materiałem pomocniczym do sporządzenia wyceny. Dla ułatwienia sporządzenia oferty z branży teletechnicznej w załączeniu do odpowiedzi przekazujemy plik z fragmentami projektu teletechnicznego o nazwie: 0025\_2018\_Projekt TEL Vb 15.10.2018, w którym  przedmiotowy odcinek robót określony jest na stronach: 28-43.

Ad.3 Zabezpieczenia obszarów przyległych do terenu budowy powinny być stosowne do aktualnego stanu faktycznego a odpowiedzialność za powstałe ewentualne szkody określona jest przepisami Kodeksu Cywilnego z uwzględnieniem postanowień umowy o roboty budowlane.

Ad.4 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania. W szczególności należy przekazać Zamawiającemu destrukt asfaltowy pozyskany w wyniku frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej, który należy dostarczyć na bazę Zamawiającego w m. Umiastów na terenie gm. Ożarów Mazowiecki położonej w odległości ok. 11km od terenu budowy

Ad.5 Nawierzchnię pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. W załączeniu stosownie skorygowany przedmiar robót.

Ad.6 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych rozbiórek ogrodzeń kolidujących z projektowanymi elementami zagospodarowania pasa drogowego. Odtworzenie ogrodzeń dotyczy wykonania ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających teren posesji po rozbiórce ogrodzeń. Docelowe ogrodzenia realizować będą poszczególni właściciele ze środków otrzymanych w ramach odszkodowania za wywłaszczone grunty oraz naniesienia.

Ad7. Zamawiający umieszcza na stronie plik o nazwie: SOR zawierający projekt stałej organizacji ruchu.

Ad.8 Barier U-12a nie są ujęte w projekcie stałej organizacji ruchu w związku z czym nie należy ich uwzględniać przy wycenie robót.

Ad9. Zamawiający posiada stosowne uzgodnienia z gestorem ropociągu, które załączone zostają w plikach pn.: Uzgodnienie, Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2

Łącznie z odpowiedziami na stronie [www.zdp.pwz.pl](http://www.zdp.pwz.pl) w części dotyczącej niniejszego postępowania opublikowano pliki o następujących nazwach:

1. 0025\_2018\_Przedmiar robót - Izbelińska 2+28100 - 3+33000 popr 19.10.19.10.2018
2. 0025\_2018\_SOR.19.10.2018
3. 0025\_2018\_Uzgodnienie.19.10.2018
4. 0025\_2018\_Załącznik nr 1.19.10.2018
5. 0025\_2018\_Załącznik nr 2.19.10.2018
6. 0025-2018\_Projekt TEL Vb 15.10.2018