|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e-mail: sekretariat@zdp.pwz.pl | | www.zdp.pwz.pl | | Opis: Opis: Opis: Opis: WZ herb |
| **Zarząd Dróg Powiatowych**  **05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 300** | | | |
| Tel./Fax (+22) 722-13-80  Tel.. (+22) 722-11-81 | REGON 014900974 | NIP 118-14-20-774 | Konto nr 76 1560 0013 2619 7045 3000 0002  Getin Bank | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wasz znak: | Nasz znak: Nr pisma:  ZP-2/2016 | Data:  16.02.2016 r. |

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-2/2016 pn.

***„Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska) w m. Łomianki, gm. Łomianki”***

Zamawiający informuje, że w dniu 09.02.2016 r. od wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Występują rozbieżności pomiędzy opisem projektu wykonawczego a rysunkami w nim zawartymi. Projekt wykonawczy określa liczbę studni kablowych SK-1 jako 12, natomiast na rysunkach widać 13 studni. Prosimy o określenie właściwej ilości elementu.
2. Występuje rozbieżność pomiędzy opisem projektu wykonawczego a zestawienie materiałów w nim przedstawionym. Opis przewiduje zastosowanie latarni kołowych 3-kom. LSK Ø200 mm szt. 2. Natomiast w zestawieniu materiałów znajdują się 4 szt. latarni kołowych 2-kom. LSP Ø200 mm. Prosimy o określenie właściwego rodzaju latarni oraz jej ilości.
3. Występuje rozbieżność pomiędzy przedmiarem teletechnicznym a rysunkiem „002\_Plan –Sytuacyjny-Teletechnika”. Różnica dotyczy profili kabli XzTKMXpw oraz rur ochronnych. Prosimy o jednoznaczne określenie przekroju kabli oraz rur ochronnych wraz z określeniem ich długości.
4. Czy możliwe jest zastosowanie innego przycisku niż określonego w wymaganiach (EK-533/UA/42V). Jeżeli tak, prosimy o określenie możliwych rozbieżności.

Zamawiający odpowiada:

Ad.1 Powinno być 13 szt. studni. W załączeniu poprawione: plan sygnalizacji kablowej, przedmiar i zestawienie materiałów.

Ad.2 Powinno być 6 szt. latarni LSK 300 oraz 4 szt. latarni LSP 200. W załączeniu poprawiony przedmiar i zestawienie materiałów j.w.

Ad.3 Zamawiający zamieszcza poprawione rysunki. Długość kabli i rur ochronnych zgodnie z przedmiarem.

Ad.4 Dopuszcza się zastosowanie innego przycisku dla pieszych pod warunkiem zachowania takich samych parametrów technicznych wyszczególnionych w pkt. 1.10. opisu Projektu Wykonawczego.