|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e-mail: sekretariat@zdp.pwz.pl | | www.zdp.pwz.pl | | Opis: Opis: WZ herb |
| **Zarząd Dróg Powiatowych**  **05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 300** | | | |
| Tel./Fax (+22) 722-13-80  Tel.. (+22) 722-11-81 | REGON 014900974 | NIP 527-218-53-41 | Konto nr 57 1240 6973 1111 0010 8712 9374  Bank Pekao S.A. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wasz znak: | Nasz znak: Nr pisma:  ZP-2/2020 | Data:  28.04.2020 r. |

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-2/2020 pn. ***„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4102W ul. Górnej na odc. dł. ok. 1500 mb w m. Radonice i Żukówka, gm. Błonie”***

Zamawiający informuje, że od jednego z wykonawców wpłynęło zapytanie następującej treści:

(nazwa wykonawcy) zwraca się do Państwa o  udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące przetargu nieograniczonego nr ZP-2/2020 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4102W ul. Górnej na odc. dł. ok. 1500 mb w m. Radonice i Żukówka, gm. Błonie”.

1. Według profilu na odcinku A1-A2 ma być wybudowana rura PVC DN200 natomiast na planie sytuacyjnym znajduję się rura PVC DN200 perforowana. Proszę o wskazanie z jakiego materiału ma być wykonany ten odcinek sieci.
2. Według dokumentacji projektowej należy wykonać odcinki rur perforowanych z polichlorku winylu (PVC) natomiast w przedmiarze znajduję się materiał polipropylen (PP). Proszę o wskazanie z jakiego materiału mają być wykonane te odcinku.

Odpowiedź zamawiającego:

Odp. Ad. 1 Należy zastosować rury PVC DN200 lub PP DN200 perforowane sączące 360° z fabrycznie nawiniętym filtrem z geowłókniny.

Odp. Ad.2 Należy zastosować rury PVC lub PP.