|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e-mail: sekretariat@zdp.pwz.pl | | www.zdp.pwz.pl | | Opis: Opis: WZ herb |
| **Zarząd Dróg Powiatowych**  **05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 300** | | | |
| Tel./Fax (+22) 722-13-80  Tel.. (+22) 722-11-81 | REGON 014900974 | NIP 527-218-53-41 | Konto nr 57 1240 6973 1111 0010 8712 9374  Bank Pekao S.A. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wasz znak: | Nasz znak: Nr pisma:  ZP-4/2019 | Data:  05.09.2019 r. |

Do wszystkich zaonteresowanych

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/2019 pn. **„*Wykonanie nakładek asfaltowych nawierzchni bitumicznych wraz regulacją przylegających odcinków chodników i zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na drogach powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim w zakresie części 1, 2, i 3:***

1. ***„Modernizacja drogi powiatowej nr 4103W o dł. ok. 300 mb w m. Nowe Faszczyce, gm. Błonie”***
2. ***„Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z regulacją nawierzchni zjazdów i chodnika na drodze powiatowej nr 3805W w m. Wola Pasikońska i Rzęszyce o dł. ok. 950 mb, gm. Kampinos”***
3. ***„Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z regulacją nawierzchni zjazdów oraz krawężników na drodze powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowska o dł. ok. 700 mb, gm. Kampinos”***

***”***

Zamawiający informuje, że od jednego z wykonawców wpłynęło zapytanie następującej treści:

Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie do warstw wiążących asfaltobetonowych mieszanek AC 16W na asfalcie 35/50 dla KR 3-6 (dotyczy wszystkich trzech zadań)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą zamawiający odpowiada:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do warstw wyrównawczych/wiążących mieszanki AC 16 W 35/50 we wszystkich 3 częściach zamówienia. Jednocześnie zamawiający informuje, że załącznikami do niniejszego pisma są:

1. 0004\_2019\_zalacznik1\_do\_odpowiedzi\_SST\_Niepokalanowska korekta,
2. 0004\_2019\_zalacznik2\_do\_odpowiedzi\_SST korekta AC 16W,
3. 0004\_2019\_zalacznik3\_do\_odpowiedzi\_SST\_Wola Pasikońska korekta,

- skorygowane Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.