|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e-mail: sekretariat@zdp.pwz.pl | | www.zdp.pwz.pl | | Opis: Opis: WZ herb |
| **Zarząd Dróg Powiatowych**  **05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 300** | | | |
| Tel./Fax (+22) 722-13-80  Tel.. (+22) 722-11-81 | REGON 014900974 | NIP 527-218-53-41 | Konto nr 57 1240 6973 1111 0010 8712 9374  Bank Pekao S.A. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wasz znak: | Nasz znak: Nr pisma:  ZP-6/2019 | Data:  02.12.2019 r. |

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-6/2019 pn. ***Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja o dł. ok.1280mb, gm. Izabelin***

Zamawiający informuje, że od jednego z wykonawców wpłynęły pytania następującej treści:

1. Wykonawca prosi o udostępnienie rysunku prefabrykowanych schodów betonowych oraz ich wymiarów.
2. Proszę o podanie parametrów oraz modelu montowanych wiat przystankowych.
3. Wykonawca prosi o udostępnienie szczegółowych informacji dotyczących ścianek czołowych Fi 200 oraz Fi 300.
4. Wykonawca prosi o podanie początku oraz końca montażu maty bentonitowej.

Zamawiający odpowiada:

Ad.1 Schody skarpowe należy wykonać z prefabrykowanych stopni skarpowych  o wymiarach zgodnych z Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych 03.17. Zamawiający dopuszcza również wykonanie schodów żelbetowych wykonywanych na miejscu na mokro z betonu C25/30 wzmocnionych siatką zbrojeniową dolną fi 10 mm 150x150mm. Schody należy wykonać na betonie podkładowym C8/10 gr. 10cm oraz obramować obrzeżem betonowym o gr. 8 cm.

Ad.2 Wykonawca ma przewidzieć w ofercie koszt rozbiórki oraz ponownego ustawienia istniejących wiat przystankowych o konstrukcji wykonanej ze stalowych kształtowników i posiadających szklane wypełnienie ścian.

Ad.3. Należy wykonać  skośne ścianki prefabrykowane np. typu Reszka lub inne zgodnie z rysunkami dostępnymi na stronie Zamawiającego – rys. SK-06 i SK-07

Ad. 4 W zakresie robót na odcinkach rozbudowy drogi objętych przedmiotowym zamówieniem nie przewidziano wykonania mat bentonitowych w związku z czym nie należy wyceniać tego asortymentu robót w sporządzanej ofercie. Elementy te (jak również inne elementy z całościowego, pierwotnego zakresu robót nie objętego niniejszym przetargiem, których nie należy wyceniać) są wykreślone w zamieszczonych na stronie rysunkach kolorem czerwonym.