Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

[**www.zdp.pwz.pl**](http://www.zdp.pwz.pl/)

**Ożarów Mazowiecki: 1) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na DP nr 4106W w m. Bieniewo Wieś o dł. ok. 1100 mb na odcinku od przejazdu PKP do granicy powiatu, gm. Błonie. 2) Modernizacja nawierzchni DP nr 4120W ul. Nowowiejska na odc. o dł. ok. 1000 mb od ul. Pruszkowskiej w m. Pogroszew Kolonia w kierunku Pilaszkowa, gm. Ożarów Mazowiecki. 3) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na DP nr 4134W na odc. dł. ok. 800 mb w m. Józefów, gm. Kampinos. 4) Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Wiślana od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej w Łomiankach, dł. ok. 650 mb, gm. Łomianki**
**Numer ogłoszenia: 141201 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016**
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

|  |  |
| --- | --- |
| **V** | zamówienia publicznego |
|  | zawarcia umowy ramowej |
|  | ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) |

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim , ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 022 7221380, faks 022 7221380.

* **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zdp.pwz.pl

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** 1) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na DP nr 4106W w m. Bieniewo Wieś o dł. ok. 1100 mb na odcinku od przejazdu PKP do granicy powiatu, gm. Błonie. 2) Modernizacja nawierzchni DP nr 4120W ul. Nowowiejska na odc. o dł. ok. 1000 mb od ul. Pruszkowskiej w m. Pogroszew Kolonia w kierunku Pilaszkowa, gm. Ożarów Mazowiecki. 3) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na DP nr 4134W na odc. dł. ok. 800 mb w m. Józefów, gm. Kampinos. 4) Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Wiślana od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej w Łomiankach, dł. ok. 650 mb, gm. Łomianki.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest 1) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na DP nr 4106W w m. Bieniewo Wieś o dł. ok. 1100 mb na odcinku od przejazdu PKP do granicy powiatu, gm. Błonie. 2) Modernizacja nawierzchni DP nr 4120W ul. Nowowiejska na odc. o dł. ok. 1000 mb od ul. Pruszkowskiej w m. Pogroszew Kolonia w kierunku Pilaszkowa, gm. Ożarów Mazowiecki. 3) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na DP nr 4134W na odc. dł. ok. 800 mb w m. Józefów, gm. Kampinos. 4) Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Wiślana od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej w Łomiankach, dł. ok. 650 mb, gm. Łomianki w następującym zakresie: 1. Część 1 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na DP nr 4106W w m. Bieniewo Wieś o dł. ok. 1100 mb na odc. od przejazdu PKP do granicy powiatu, gm. Błonie, w zakresie: 1) Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm o pow. ok. 50 m². 2) Oczyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej o pow. ok. 6 667 m² 3) Skropienie warstw konstrukcyjnych o łącznej powierzchni ok. 13 019 m². 4) Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki min. - bit. KR 3-6 gr. ok. 220 t. 5) Wykonanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumicznej z siatki z włókien szklanych nasączonej asfaltem o wytrzymałości w kierunku podłużnym i poprzecznym 120 kN/m o pow. ok. 6 436 m². 6) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min. - bit. KR 3-6 gr. 5 cm na odcinku dł. ok. 1075 mb i o szerokości docelowej 5,9 m wraz ze skrzyżowaniami, o łącznej pow. ok. 6667 m². 2. Część 2 Modernizacja nawierzchni DP nr 4120W ul. Nowowiejska na odc. o dł. ok. 1000 mb od ul. Pruszkowskiej w m. Pogroszew Kolonia w kierunku Pilaszkowa, gm. Ożarów Mazowiecki w zakresie: 1) Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm o pow. ok. 130 m². 2) Oczyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej o pow. ok. 5 829 m² 3) Skropienie warstw konstrukcyjnych o łącznej powierzchni ok. 11 729 m². 4) Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki min. - bit. KR 3-6 ok. 305 t. 5) Wykonanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumicznej z siatki z włókien szklanych nasączonej asfaltem o wytrzymałości w kierunku podłużnym i poprzecznym 120 kN/m o pow. ok. 5 900 m². 6) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min. - bit. KR 3-6 gr. 5 cm na odcinku dł. ok. 1000 mb i o szerokości docelowej 5,9 m wraz ze skrzyżowaniami, o łącznej pow. ok. 5 900 m². 7) Utwardzenie poboczy z destruktu asfaltowego o gr śr. 8 cm o pow. ok. 1 426 m². 8) Wykonanie regulacji wysokościowej peronów autobusowych (w tym: rozbiórka nawierzchni istniejącej z kostki betonowej oraz obrzeży 8/30 i krawężników 15/30, ustawienie obrzeży na podsypce cem. - piask. Rm= 2,5 MPa, ustawienie krawężników 15/30 na ławie z betonu C 12/15, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem. - piask. Rm= 2,5 MPa) - 3 kpl. i regulacja wiaty - 1 szt. 9) Wykonanie regulacji istniejących zjazdów z kostki betonowej (w tym: : rozbiórka nawierzchni istniejącej z kostki betonowej i krawężników 15/30, ustawienie krawężników 15/30 na ławie z betonu C 12/15, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem. - piask. Rm= 2,5 MPa) - 3 szt. 10) Dostawa i montaż tablic informacyjnych - 2 kpl. 3. Część 3 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na DP nr 4134W na odc. o dł. ok. 800 mb w m. Józefów, gm. Kampinos w zakresie: 1) Frezowanie nawierzchni istniejącej gr. 4 cm wraz równaniem i profilowaniem zruszonej nawierzchni o pow. ok. 3 135 m². 2) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm o pow. ok. 4 605 m². 3) Skropienie warstw konstrukcyjnych o łącznej powierzchni ok. 5 961 m². 4) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki min. - bit. KR 2 gr. 6 cm o pow. ok. 2927 m². 5) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min. - bit. KR 2 gr. 4 cm o pow. ok. 2927 m². 6) Wykonanie poboczy z klińca kamiennego gr. 12 cm o pow. ok. 1771 m². 4. Część 4 Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Wiślana od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej w Łomiankach, dł. ok. 650 mb, gm. Łomianki. 1) Frezowanie nawierzchni istniejącej gr. 3 cm z wywozem destruktu na bazę Zamawiającego o pow. ok. 5 245 m². 2) Roboty rozbiórkowe w tym rozbiórka: krawężników betonowych, ścieków betonowych, podbudowy betonowej itp. 3) Ustawienie krawężników betonowych 15.30 i 20.30 na ławie z betonu C 12.15 w ilości ok. 75 mb. 4) Ułożenie ścieków z kostki betonowej w trzech rzędach na ławie z betonu C 12.15 w ilości ok. 100 mb. 5) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm o pow. ok. 335 m². 6) Skropienie warstw konstrukcyjnych o łącznej powierzchni ok. 5 485 m². 7) Regulacja włazów kanałowych, skrzynek wodociągowych, gazowych w ilości ok. 95 szt. 8) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki min. - bit. KR 3-6 gr. 6 cm o pow. ok. 240 m². 9) Wykonanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumicznej z siatki z włókien szklanych nasączonej asfaltem o wytrzymałości w kierunku podłużnym i poprzecznym 120 kNm o pow. ok. 5 245 m². 10) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min. - bit. KR 3-6 gr. 5 cm o łącznej pow. ok. 5 245 m². 11) Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego gr. 8 cm o pow. ok. 170 m². 12) Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego w ilości ok. 160 m²..

**II.1.5)**

|  |  |
| --- | --- |
| **V** | **przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** |

* **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
* Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy w wysokości do 2 % zamówienia podstawowego.

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2, 45.23.32.23-8, 45.23.24.52-5.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 4.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 15.10.2016.

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

**III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** § 1 Wysokość wadium i formy jego wniesienia 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: Część 1 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) Część 2 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Część 3 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) Część 4 9 000 (słownie: dziewięć tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wykluczony Wykonawca, który nie wniesie wadium. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Getin Bank 76 1560 0013 2619 7045 3000 0002 z podaniem numeru przetargu. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie zamawiającego lub banku. Zaleca się potwierdzenie kopi przelewu - za zgodność z oryginałem 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Nr z podaniem numeru przetargu (na przelewach nr rachunku należy pisać w sposób ciągły - bez spacji) 7. Wadium wniesione przelewem na konto uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert konto zamawiającego będzie uznane kwotą wadium. § 2 Zwrot, ponowne wniesienie i zatrzymanie wadium 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi w umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana (art. 46 ust. 5 Ustawy): 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

**III.2) ZALICZKI**

**III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

* **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + a) Dotyczy części 1 Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Przez roboty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający rozumie łączne wykonanie minimum 3 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi zawierającej w swym zakresie wymianę nawierzchni bitumicznej o długości minimum 1000 mb lub powierzchni minimum 6000 m2 każda, b) Dotyczy części 2 Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Przez roboty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający rozumie łączne wykonanie minimum 3 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi zawierającej w swym zakresie wymianę nawierzchni bitumicznej o długości minimum 1000 mb lub powierzchni minimum 6000 m2 każda, c) Dotyczy części 3 Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Przez roboty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający rozumie łączne wykonanie minimum 3 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi zawierającej w swym zakresie wymianę nawierzchni bitumicznej o długości minimum 500 mb lub powierzchni minimum 3000 m2 każda, d) Dotyczy części 4 Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Przez roboty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający rozumie łączne wykonanie minimum 3 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi zawierającej w swym zakresie wymianę nawierzchni bitumicznej o długości minimum 750 mb lub powierzchni minimum 5000 m2 każda,
* **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + a) Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. b) Wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. c) Wykonawca, zobowiązany jest wykazać co najmniej: - Dotyczy części 1,2,3,4, minimum 1 osobę, posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania bez ograniczeń robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z dnia 24 września 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów ,

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

* wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
* wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
* oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

**III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

**III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

* lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

**SEKCJA IV: PROCEDURA**

**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

* 1 - Cena - 90
* 2 - okres gwarancji - 10

**IV.2.2)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,** adres strony, na której będzie prowadzona: |

**IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji powodujących konieczność: 1) zmiany terminu realizacji niniejszej Umowy wywołaną: a) wstrzymaniem realizacji Robót przez przedstawiciela Zamawiającego lub Nadzór Budowlany, b) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, c) przerwami w realizacji Robót wprowadzonymi przez Zamawiającego, niezależnymi od Wykonawcy, 2) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na warunkach określonych ustawą - Prawo zamówień publicznych, 3) ograniczenia zakresu Robót i zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego o wartość robót zaniechanych, 4) zmiany kierownika budowy i kierowników robót z zachowaniem wymaganych kwalifikacji, 5) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy), zgodnie ze zmianami zarejestrowanymi w KRS, 6) zmiany podwykonawcy na podwykonawcę, któremu zlecono ten sam zakres robót, 7) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji niniejszej Umowy, 8) wykonanie robót zamiennych zgodnie z § 10 Umowy.

**IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1)** **Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** www.zdp.pwz.pl
**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 300 05 - 850 Ożarów Mazowiecki.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 02.08.2016 godzina 13:00, miejsce: Sekretariat Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 300 05 - 850 Ożarów Mazowiecki.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:**nie

**ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**CZĘŚĆ Nr:** 1 **NAZWA:** Wykonanie nawierzchni asfaltowej na DP nr 4106W w m. Bieniewo Wieś o dł. ok. 1100 mb na odc. od przejazdu PKP do granicy powiatu, gm. Błonie.

* **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1) Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm o pow. ok. 50 m². 2) Oczyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej o pow. ok. 6 667 m² 3) Skropienie warstw konstrukcyjnych o łącznej powierzchni ok. 13 019 m². 4) Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki min. - bit. KR 3-6 gr. ok. 220 t. 5) Wykonanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumicznej z siatki z włókien szklanych nasączonej asfaltem o wytrzymałości w kierunku podłużnym i poprzecznym 120 kN/m o pow. ok. 6 436 m². 6) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min. - bit. KR 3-6 gr. 5 cm na odcinku dł. ok. 1075 mb i o szerokości docelowej 5,9 m wraz ze skrzyżowaniami, o łącznej pow. ok. 6667 m²..
* **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2, 45.23.32.23-8.
* **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 15.10.2016.
* **4) Kryteria oceny ofert:**cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
	+ 1. Cena - 90
	+ 2. Okres gwarancji - 10

**CZĘŚĆ Nr:** 2 **NAZWA:** Modernizacja nawierzchni DP nr 4120W ul. Nowowiejska na odc. o dł. ok. 1000 mb od ul. Pruszkowskiej w m. Pogroszew Kolonia w kierunku Pilaszkowa, gm. Ożarów Mazowiecki.

* **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1) Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm o pow. ok. 130 m². 2) Oczyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej o pow. ok. 5 829 m² 3) Skropienie warstw konstrukcyjnych o łącznej powierzchni ok. 11 729 m². 4) Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki min. - bit. KR 3-6 ok. 305 t. 5) Wykonanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumicznej z siatki z włókien szklanych nasączonej asfaltem o wytrzymałości w kierunku podłużnym i poprzecznym 120 kN/m o pow. ok. 5 900 m². 6) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min. - bit. KR 3-6 gr. 5 cm na odcinku dł. ok. 1000 mb i o szerokości docelowej 5,9 m wraz ze skrzyżowaniami, o łącznej pow. ok. 5 900 m². 7) Utwardzenie poboczy z destruktu asfaltowego o gr śr. 8 cm o pow. ok. 1 426 m². 8) Wykonanie regulacji wysokościowej peronów autobusowych (w tym: rozbiórka nawierzchni istniejącej z kostki betonowej oraz obrzeży 8/30 i krawężników 15/30, ustawienie obrzeży na podsypce cem. - piask. Rm= 2,5 MPa, ustawienie krawężników 15/30 na ławie z betonu C 12/15, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem. - piask. Rm= 2,5 MPa) - 3 kpl. i regulacja wiaty - 1 szt. 9) Wykonanie regulacji istniejących zjazdów z kostki betonowej (w tym: : rozbiórka nawierzchni istniejącej z kostki betonowej i krawężników 15/30, ustawienie krawężników 15/30 na ławie z betonu C 12/15, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem. - piask. Rm= 2,5 MPa) - 3 szt. 10) Dostawa i montaż tablic informacyjnych - 2 kpl..
* **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2, 45.23.32.23-8.
* **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.09.2016.

**CZĘŚĆ Nr:** 3 **NAZWA:** Wykonanie nawierzchni asfaltowej na DP nr 4134W na odc. o dł. ok. 800 mb w m. Józefów, gm. Kampinos.

* **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1) Frezowanie nawierzchni istniejącej gr. 4 cm wraz równaniem i profilowaniem zruszonej nawierzchni o pow. ok. 3 135 m². 2) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm o pow. ok. 4 605 m². 3) Skropienie warstw konstrukcyjnych o łącznej powierzchni ok. 5 961 m². 4) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki min. - bit. KR 2 gr. 6 cm o pow. ok. 2927 m². 5) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min. - bit. KR 2 gr. 4 cm o pow. ok. 2927 m². 6) Wykonanie poboczy z klińca kamiennego gr. 12 cm o pow. ok. 1771 m²..
* **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2, 45.23.32.23-8.
* **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.09.2016.

**CZĘŚĆ Nr:** 4 **NAZWA:** Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Wiślana od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej w Łomiankach, dł. ok. 650 mb, gm. Łomianki.

* **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1) Frezowanie nawierzchni istniejącej gr. 3 cm z wywozem destruktu na bazę Zamawiającego o pow. ok. 5 245 m². 2) Roboty rozbiórkowe w tym rozbiórka: krawężników betonowych, ścieków betonowych, podbudowy betonowej itp. 3) Ustawienie krawężników betonowych 15/30 i 20/30 na ławie z betonu C 12/15 w ilości ok. 75 mb. 4) Ułożenie ścieków z kostki betonowej w trzech rzędach na ławie z betonu C 12/15 w ilości ok. 100 mb. 5) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm o pow. ok. 335 m². 6) Skropienie warstw konstrukcyjnych o łącznej powierzchni ok. 5 485 m². 7) Regulacja włazów kanałowych, skrzynek wodociągowych, gazowych w ilości ok. 95 szt. 8) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki min. - bit. KR 3-6 gr. 6 cm o pow. ok. 240 m². 9) Wykonanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumicznej z siatki z włókien szklanych nasączonej asfaltem o wytrzymałości w kierunku podłużnym i poprzecznym 120 kN/m o pow. ok. 5 245 m². 10) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min. - bit. KR 3-6 gr. 5 cm o łącznej pow. ok. 5 245 m². 11) Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego gr. 8 cm o pow. ok. 170 m². 12) Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego w ilości ok. 160 m²..
* **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2, 45.23.32.23-8, 45.23.24.52-5.
* **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 15.10.2016.
* **4) Kryteria oceny ofert:**cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
	+ 1. Cena - 90
	+ 2. Okres gwarancji - 10