|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e-mail: sekretariat@zdp.pwz.pl | | www.zdp.pwz.pl | | Opis: Opis: WZ herb |
| **Zarząd Dróg Powiatowych**  **05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 300** | | | |
| Tel./Fax (+22) 722-13-80  Tel.. (+22) 722-11-81 | REGON 014900974 | NIP 118-14-20-774 | Konto nr 76 1560 0013 2619 7045 3000 0002  Getin Bank | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wasz znak: | Nasz znak: Nr pisma:  ZP-25/2018 | Data:  12.10.2018 r. |

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-25/2018 pn. **„*Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem oraz ciągu pieszo-rowerowego w ul. Izabelińskiej o dł. ok. 1100mb gm. Stare Babice”***

Zamawiający informuje, że 10.10.2018 r., od Wykonawcy wpłynęły pytania następującej treści:

1. Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju asfalt ma być użyty do konstrukcji nawierzchni. W dokumentacjo projektowej mamy w-wę ścieralną AC 11S 50/70 i wiążącą AC 16W 50/70, a w SST jest AC 11S i AC 8S oraz AC 16W PMB 25/55-60.

**Zamawiający odpowiada:**

**Ad. 1** Zamawiający informuje, że do wykonania warstwy wiążącej należy wykorzystać mieszankę AC 16W 50/70, natomiast do wykonania warstwy ścieralnej mieszankę AC 11S 50/70. Mieszanki powinny odpowiadać parametrom mieszanek dla kategorii ruchu KR3-4. Równocześnie do odpowiedzi załączam poprawione SST, które są do pobrania ze strony [www.zdp.pwz.pl](http://www.zdp.pwz.pl/) (w części gdzie opalikowana jest dokumentacja przetargowa oznaczone odpowiednio: 0025\_2018\_zalacznik nr 1 do odpowiedzi z dnia 10.10.2018 SST\_Izabelin cz.1 12.10.18.pdf, 0025\_2018\_zalacznik nr 2 do odpowiedzi z dnia 10.10.2018 SST\_Izabelin cz.2 12.10.18.pdf