|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e-mail: sekretariat@zdp.pwz.pl | | www.zdp.pwz.pl | | Opis: Opis: WZ herb |
| **Zarząd Dróg Powiatowych**  **05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 300** | | | |
| Tel./Fax (+22) 722-13-80  Tel.. (+22) 722-11-81 | REGON 014900974 | NIP 118-14-20-774 | Konto nr 76 1560 0013 2619 7045 3000 0002  Getin Bank | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wasz znak: | Nasz znak: Nr pisma:  ZP-26/2018 | Data:  25.10.2018 r. |

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-26/2018 pn. **„*Rozbudowa drogi powiatowej nr 4123W ul. Kosmowska w zakresie budowy chodnika i odwodnienia – dł. 2350 mb. gm. Stare Babice” – ETAP 1”***

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania następującej treści:

1.W opisie przedmiotu zamówienia brak jest informacji o konieczności przebudowy ogrodzeń (jest w przedmiarze). Z uwagi na znaczny zakres prosimy o wyjaśnienie czy przebudowa ogrodzeń jest objęta postępowaniem. Jeżeli tak, prosimy o podanie **rodzaju przebudowywanego ogrodzenia, bram, furtek**, czy ma być z materiałów nowych czy z odzysku. Jeżeli z nowych – do kogo należą materiały z rozbiórki, jeżeli z odzysku  - prosimy o wykreślenie z poz. 36 i 37 przedmiaru ilości ogrodzeń do wywiezienia.

2. Jakiego koloru kostka jest przewidziana na nawierzchnię ścieżki rowerowej i chodnika.

3. Wg opisu przedmiotu zamówienia należy wykonać 3000 m2 poboczy, w przedmiarze jest 3 m2 – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

4. Jaką podsypkę cem.-piask. należy ująć w wycenie – wg projektu C3/4 czy Rm=2,5 MPa (stabilizacja) wg przedmiaru.

5. Czy Wykonawca ma rozebrać istniejące ogrodzenie (bramy i furtki) bez odtworzenia lub zamontować nowe ogrodzenie. Jeśli tak to jakie?

**Zamawiający odpowiada:**

Ad.1 i Ad. 5

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych rozbiórek ogrodzeń kolidujących z projektowanymi elementami zagospodarowania pasa drogowego, również istniejących bram i furtek. Odtworzenie ogrodzeń (w tym bram i furtek) dotyczy wykonania ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających teren posesji po rozbiórce ogrodzeń. Docelowe ogrodzenia realizować będą poszczególni właściciele ze środków otrzymanych w ramach odszkodowania za wywłaszczone grunty oraz naniesienia. Zamawiający dopuszcza Wykonanie ogrodzeń tymczasowych z siatki ogrodzeniowej bądź ogrodzeń systemowych jak również wykonanie ogrodzeń z elementów rozbiórkowych w uzgodnieniu z właścicielem posesji.

Ad. 2  Warstwę ścieralną nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego i chodnika należy wykonać z kostki betonowej koloru szarego, przy czym na ciągu pieszo-rowerowym należy wykonać nawierzchnię z kostki bezfazowej a na chodniku nawierzchnię z kostki fazowanej.

Ad.3

Prawidłowa ilość poboczy do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia jest zgodna z przedmiarem robót. Projekt zawiera w swym zakresie również pobocza z drugiego etapu robót, który nie jest objęty niniejszym przedmiotem zamówienia.

Ad.4

Należy uwzględniać w wycenie materiały przewidziane w dokumentacji projektowej, w tym stabilizację C3/4.